**Prestige záznam s výškoměrem č.2 , reg. č.2**

V 1. případě při 1.letu pouze signál na vstupu cca. po 5min. bezmotorového letu– na výstup se signál nedostal- tj. motor se neroztočil. Nahodilá chyba. Odlétáno 1,5 hod. už se to neopakovalo. Další den tentokrát samovolné zapnutí motoru po cca 5min. letu.. Tj. signál z přijímače (vysílače) a následně výstupní z regulátoru. V obou případech blokováno zapnutí motoru vypínačem a knipl plynu v dolní poloze.



